**БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ГАЗОМ В БЫТУ**


При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует немедленно прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе, вызвать аварийную службу и тщательно проветрить помещение

**МЧС предупреждает - будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила и рекомендации:**

1. Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц;
2. Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами;
3. Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к горелке;
4. Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен!
5. Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов. Во избежание отравлений необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после вклю­чения газовых приборов и в течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривать помещение, особенно перед сном;
6. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов желательно распо­лагать вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или под ко­жухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки должны быть выполнены из не­горючих материалов;
7. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во избежание, доступа к ним детей и посторонних лиц и иметь жалюзи для проветривания.

**При пользовании газом в быту запрещается:**

* привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв);
* сушить белье и волосы над зажженной плитой;
* самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру; оставлять без присмотра работающие газовые приборы;
* допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования;
* применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использовать­ся только мыльная эмульсия);
* устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;
* сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), так как в этих местах возникает утечка газа;
* располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости;
* пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы для сна и отдыха; использовать газ и газовые плиты для отопления помещения;
* присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; хранить запасные баллоны.

**Что делать в случае утечки газа:** ****

* при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе подачи газа;
* если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;
* загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону аварийную газовую службу;
* избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении.

**Правила безопасного обращения с газовыми приборами для детей**

****